###############################################################################
#         to-addresses waren nicht drin, evtl. war das der grund dafuer,
#         dass clients ueber den AP keine internetverbindung hatten
#         evtl. auch nicht, da der client auch mit der to-address
#         manchmal keine internetverbindung hat, die aber nach
#         neu-wlan-verbinden dann da ist
###############################################################################
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=\
    ether1 to-addresses=0.0.0.0

###############################################################################
#         wpa2-psk aktivieren, ssid setzen:
###############################################################################
/interface wireless security-profiles
add authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys name=r030a wpa2-pre-shared-key=\
    raum030a
/interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=\
    no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=r030a ssid=\
    r030a-2GHz wireless-protocol=802.11
    set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40mhz-Ce \
    disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge security-profile=\
    r030a ssid=r030a-5GHz wireless-protocol=802.11
		    
