######################################################################
# R1 ist hier dhcp-server fuer dellie an ether5, ether3 und ether4 sind
# links zu den anderen routern
######################################################################
[admin@R1] > routing ospf export
# nov/28/2017 21:52:25 by RouterOS 6.40.5
# software id = N5SQ-LQRL
#
# model = RouterBOARD 750G r3
# serial number = 6F380654722F
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] router-id=10.255.255.10
/routing ospf network
add area=backbone network=192.168.20.0/30
add area=backbone network=192.168.10.0/30
add area=backbone network=172.20.10.0/24

######################################################################
# R2 ist hier der border-router: ether1 ist an die fritzbox
# angeschlossen, ether 3 und ether4 sind links zu den anderen routern
#
#   redistribute-static exportiert nicht die default-route !
#   diese tauchte erst nach setzen von distribute-default
#   auf dem anderen router auf !!
######################################################################

[admin@R2] /routing ospf> export
# nov/28/2017 22:23:19 by RouterOS 6.40.5
# software id = Y1BB-ZA9H
#
# model = 951G-2HnD
# serial number = 4F4304AD953C
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1 \
    redistribute-static=as-type-1 router-id=10.255.255.20
    /routing ospf network
    add area=backbone network=192.168.30.0/30
    add area=backbone network=192.168.20.0/30
    add area=backbone network=172.20.20.0/24

######################################################################
#   interessant sind die LSAs auf dem router mit link an ether1
#   man sieht, dass er die default-route verteilt
######################################################################
[admin@R2] /routing ospf lsa> print
AREA       TYPE         ID             ORIGINATOR     SEQUENCE-NU...        AGE
backbone   router       10.255.255.10  10.255.255.10      0x80000009        588
backbone   router       10.255.255.20  10.255.255.20      0x80000007        763
backbone   router       10.255.255.30  10.255.255.30      0x80000007        679
backbone   network      192.168.10.2   10.255.255.30      0x80000004        679
backbone   network      192.168.20.2   10.255.255.20      0x80000004        680
backbone   network      192.168.30.1   10.255.255.30      0x80000004        684
external   as-external  0.0.0.0        10.255.255.20      0x80000001        763

######################################################################
#    die dhcp-config ist eigentlich ueberall gleich:
######################################################################
[admin@R2] /ip dhcp-server> export
# nov/28/2017 22:30:11 by RouterOS 6.40.5
# software id = Y1BB-ZA9H
#
# model = 951G-2HnD
# serial number = 4F4304AD953C
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
add address-pool=fobi-pool disabled=no interface=ether5 lease-time=30m name=\
    testnetzEther5
    /ip dhcp-server network
    add address=172.20.20.0/24 comment="netzwerk an ether5" dns-server=\
        192.168.178.1 gateway=172.20.20.254
	add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1

[admin@R2] /ip pool> export
# nov/28/2017 22:32:16 by RouterOS 6.40.5
# software id = Y1BB-ZA9H
#
# model = 951G-2HnD
# serial number = 4F4304AD953C
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
add name=fobi-pool ranges=172.20.20.10-172.20.20.50
