\contentsline {section}{\numberline {1}Wer ist die Firma MikroTik und was sind Routerboards}{1}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.1}MikroTik}{1}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.2}In der Fortbildung verwendete Ger\"ate}{1}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.3}Aufbau des RouterOS}{1}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.4}R\"ucksetzen eines RouterBOARDS}{2}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.5}Aktualisieren eines RouterBOARDS}{3}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.6}Kontaktaufnahme mit dem RouterBOARD}{3}
\contentsline {subsection}{\numberline {1.7}Alternative Adressvergabe am Konfigurationsrechner}{4}
\contentsline {section}{\numberline {2}Routing}{5}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.1}Statisches Routing}{5}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.2}Dynamisches Routing mit OSPF}{6}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.3}OSPF: L\"osung}{7}
\contentsline {subsection}{\numberline {2.4}OSPF mit Default-GW, WLAN und Bridge}{7}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {2.4.1}Hinweise zum Standardgateway}{8}
\contentsline {section}{\numberline {3}Paketfilterung auf den RouterBOARDs}{9}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.1}Kurzer Ausflug in die IP-Tables unter Linux}{9}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.1.1}Die Tabellen FILTER, NAT und MANGLE}{9}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.1.2}Sprungziele}{9}
\contentsline {subsubsection}{\numberline {3.1.3}Vordefinierte Filterketten}{10}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.2}Zusammenfassung}{10}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.3}Weg eines Pakets durch die Tables}{10}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.4}MikroTik-Firewall = IP-Tables}{11}
\contentsline {subsection}{\numberline {3.5}Ein Firewall-Beispiel}{11}
