routeros auf neuesten stand bringen

1. router an eth1 oder eth2 anschliessen
2. eth1 mit statischer adresse 192.168.88.2/24 starten
3. auf router anmelden
4. wieder abmelden
5. pc zum nat-router machen:

#Routing einschalten
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#Nat loeschen
iptables -t nat -F
#Nat neu konfigurieren
iptables -A FORWARD -o eth0 -i eth1 -s 192.168.88.0/24 -m conntrack \
	 --ctstate NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
#Nat Tabelle auflisten
iptables -t nat -n -L

6. dns-server auf router setzen (adresse ggfs. anpassen):
   /ip dns set servers=129.143.2.10

7. /system package update> check-for-updates
          channel: current
	  current-version: 6.40.5
	  latest-version: 6.40.5
	  status: System is already up to date

8. /system package update download

9. /system reboot

10. wiederanmelden

[admin@MikroTik] /system> routerboard print
     routerboard: yes	  
     model: 951G-2HnD
     serial-number: 4F4304D0A84C
     firmware-type: ar9344
     factory-firmware: 3.17
     current-firmware: 3.17
     upgrade-firmware: 3.41
				    
