#i(u)=1e-14*(exp(u/(0.02585*1.76))-1)
i(u)=1e-6*(exp(u/(0.02585*10))-1)
set xrange[0:5]
set yrange[0:0.5]
set title 'Kennlinie einer weissen LED'
set xlabel 'u_{Diode}/V'
set ylabel 'i/A'
set terminal qt
set dummy u
set ytics 0.05
set xtics 0.5
set grid
set term jpeg size 800,600
set output 'ledWeiss.jpg'
plot i(u)
